pin 64 (PC0)

pin 65 (PC1)

pin 66 (PC2)

pin 67 (PC3)

pin 68 (PC4)

pin 69 (PC5)

pin 70 (PC6)

pin 71 (PC7)

pin 72 (PC8)

pin 73 (PC9)

pin 74 (PC10)

pin 75 (PC11)

pin 96 (PD0)

pin 97 (PD1)

pin 98 (PD2)

pin 99 (PD3)

pin 100 (PD4)

pin 101 (PD5)

pin 102 (PD6)

pin 103 (PD7)

pin 104 (PD8)

pin 105 (PD9)

pin 106 (PD10)

pin 107 (PD11)

pin 108 (PD12)

pin 109 (PD13)

pin 110 (PD14)

pin 111 (PD15)

pin 112 (PD16)

pin 113 (PD17)

pin 114 (PD18)

pin 115 (PD19)

pin 116 (PD20)

pin 117 (PD21)

pin 118 (PD22)

pin 128 (PE0)

pin 129 (PE1)

pin 130 (PE2)

pin 131 (PE3)

pin 132 (PE4)

pin 133 (PE5)

pin 134 (PE6)

pin 135 (PE7)

pin 136 (PE8)

pin 137 (PE9)

pin 138 (PE10)

pin 139 (PE11)

pin 140 (PE12)

pin 141 (PE13)

pin 142 (PE14)

pin 143 (PE15)

pin 144 (PE16)

pin 145 (PE17)

pin 146 (PE18)

pin 147 (PE19)

pin 148 (PE20)

pin 149 (PE21)

pin 160 (PF0)

pin 161 (PF1)

pin 162 (PF2)

pin 163 (PF3)

pin 164 (PF4)

pin 165 (PF5)

pin 166 (PF6)

pin 192 (PG0)

pin 193 (PG1)

pin 194 (PG2)

pin 195 (PG3)

pin 196 (PG4)

pin 197 (PG5)

pin 198 (PG6)

pin 199 (PG7)

pin 224 (PH0)

pin 225 (PH1)

pin 226 (PH2)

pin 227 (PH3)

pin 228 (PH4)

pin 229 (PH5)

pin 230 (PH6)

pin 231 (PH7)

pin 232 (PH8)

pin 233 (PH9)

pin 234 (PH10)

pin 235 (PH11)

pin 236 (PH12)

pin 237 (PH13)

pin 238 (PH14)

pin 239 (PH15)

pin 256 (PI0)

pin 257 (PI1)

pin 258 (PI2)

pin 259 (PI3)

pin 260 (PI4)