**R10固件版本示例：**

7.0.00.01\_201804191059

阶段版本号:

长度：2位

范围：00-99

规则：每次修改就+1，从00开始

日期版本号:

长度：12位

规则：

YYYYMMDDHHMM

子版本号:

长度：2位

范围:：00-99

代表项目：

00：QG703R

01：QG301

主版本号：

长度：1位

范围：0-9

1. Alpha版
2. Beta版
3. Release版

设备芯片平台版本号：

长度：1位

范围：0-9

1. 待定
2. 待定
3. 待定
4. 待定
5. 待定
6. 待定
7. 待定
8. Realtek
9. MSTAR
10. 齐感